ООО «Кемпфер»

Кольца гимнастические Kämpfer

**Руководство по эксплуатации**

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения изделия.

1. **НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Кольца предназначены для занятия детей в возрасте от 3-х до 14 лет спортивными упражнениями в игровой форме. Рекомендуется для использования в составе спортивно-игрового комплекса.

1. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Нормируемые параметры | |
| Внутренний диаметр кольца, мм | 116 |
| Длина одного шнура, м | 2 |
| Диаметр шнура, мм | 10 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 100 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Вес нетто, не более, кг. | 1 |

1. **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование | Количество |
| 1 | Кольца | 1 |
| 1.1. | Кольцо | 2 |
| 1.2. | Шнур | 2 |
| 2 | Катушка | 2 |
| 3 | Фиксатор | 2 |
| Документация | | |
| Руководство по эксплуатации | | 1 |

1. **СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Распакуйте изделие, Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Соберите согласно рисункам 1 и 2..

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание: Без имени-1.jpg** |  |
| Рис.1 | Рис.2 |

1. **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1. Перед каждым занятием проверять надежность крепления спортивных снарядов – все узлы должны быть надежно затянуты, веревочные подвески спортивных снарядов – все узлы не должны иметь повреждений и перетираний волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

**НЕ ДОПУСКАЮТСЯ** занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

5.2. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкие маты, расположенные на полу под снарядами.

1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ**

Кольца гимнастические соответствуют СТО 14431873-004-2016 и признаны годными к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

1. **ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ**

8.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

8.2. Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий СТО 14431873-004-2016, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи пользователю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

8.3. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке покупателем или при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.

1. **УТИЛИЗАЦИЯ**

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03.

Адрес предприятия изготовителя:

ООО «Кемпфер»

109428, Россия, г. Москва,1-ый Вязовский пр-д, д. 4.корп. 1

Телефоны: +7-495-641-81-85, e-mail: [info@kampfer.ru](mailto:info@kampfer.ru) , Сайт: kampfer.ru

1. **ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

М.П.

ООО «Кемпфер»

Кольца гимнастические Kämpfer

**Руководство по эксплуатации**

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения изделия.

1. **НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Кольца предназначены для занятия детей в возрасте от 3-х до 14 лет спортивными упражнениями в игровой форме. Рекомендуется для использования в составе спортивно-игрового комплекса.

1. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Нормируемые параметры | |
| Внутренний диаметр кольца, мм | 116 |
| Длина одного шнура, м | 2 |
| Диаметр шнура, мм | 10 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 100 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Вес нетто, не более, кг. | 1 |

1. **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование | Количество |
| 1 | Кольца | 1 |
| 1.1. | Кольцо | 2 |
| 1.2. | Шнур | 2 |
| 2 | Катушка | 2 |
| 3 | Фиксатор | 2 |
| Документация | | |
| Руководство по эксплуатации | | 1 |

1. **СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Распакуйте изделие, Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Соберите согласно рисункам 1 и 2..

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание: Без имени-1.jpg** |  |
| Рис.1 | Рис.2 |

1. **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1. Перед каждым занятием проверять надежность крепления спортивных снарядов – все узлы должны быть надежно затянуты, веревочные подвески спортивных снарядов – все узлы не должны иметь повреждений и перетираний волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

**НЕ ДОПУСКАЮТСЯ** занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

5.2. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкие маты, расположенные на полу под снарядами.

1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ**

Кольца гимнастические соответствуют СТО 14431873-004-2016 и признаны годными к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

1. **ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ**

8.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

8.2. Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий СТО 14431873-004-2016, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи пользователю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

8.3. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке покупателем или при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.

1. **УТИЛИЗАЦИЯ**

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03.

Адрес предприятия изготовителя:

ООО «Кемпфер»

109428, Россия, г. Москва,1-ый Вязовский пр-д, д. 4.корп. 1

Телефоны: +7-495-641-81-85, e-mail: [info@kampfer.ru](mailto:info@kampfer.ru) , Сайт: kampfer.ru

1. **ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

М.П.